F, PONTE, 0, 8
F, BARREIRA, 5, 0.5
F, BARREIRA, -5, 0.5
;F, ACOSTA, 5, 2
;F, ACOSTA, 5, -2

P, A-22, 8, 100
P, A-22, 8, -100, true

;;;dupla amarela
F, SINA_HOR_AM_LFO3, 0.25
F, SINA_HOR_AM_TA4, 0
F, SINA_HOR_AM_LFO3,-0.25
;;;bordo;;;
F, SINA_HOR_BR_TA4E, -3
F, SINA_HOR_BR_TA4D, 3

;;;canalizações
B,CANALIZAÇÃO_ENTRADA_PONTE,0,0,true,90,true
B,CANALIZAÇÃO_ENTRADA_PONTE,0,-0, ,90,true
B,CANALIZAÇÃO_SAIDA_PONTE,0,0,,90,true
B,CANALIZAÇÃO_SAIDA_PONTE,0,-0,true,90,true



;;;entrada
F, SINA_HOR_AM_LFO4, -0.25, 0,80,72
F, SINA_HOR_AM_LFO4_4X8, 0.25, 0,80,72
F, SINA_HOR_AM_TA4, 0, 0,80,72
;;;;;;
F, SINA_HOR_AM_LFO3, -0.25, 0,0,80
F, SINA_HOR_AM_LFO3, 0.25, 0,0,80
F, SINA_HOR_AM_TA4, 0, 0,0,80
;;;;;
P, R-7, 8, 152
;;borod
F, SINA_HOR_BR_TA4E, -3, 0,0,152
F, SINA_HOR_BR_TA4D, 3, 0,0,152


;;;saída
F, SINA_HOR_AM_LFO4, 0.25, 0,80,-72
F, SINA_HOR_AM_LFO4_4X8, -0.25, 0,80,-72
F, SINA_HOR_AM_TA4, 0, 0,80,-72
;;;;;;
F, SINA_HOR_AM_LFO3, -0.25, 0,-0,-80
F, SINA_HOR_AM_LFO3, 0.25, 0,-0,-80
F, SINA_HOR_AM_TA4, 0, 0,-0,-80
P, R-7, 8, -152,true
;;borod
F, SINA_HOR_BR_TA4E, -3, 0,0,-152
F, SINA_HOR_BR_TA4D, 3, 0,0,-152


;;DEFENSA
D, IMP, 6,0, 40, true , TAB, TAB, PONTE
D, IMP, 6,0,-40,  true , TAB, TAB, PONTE
D, IMP, 6,0, 40, , TAB, TAB, PONTE
D, IMP, 6,0,-40,  , TAB, TAB, PONTE
;;;;MPs
P, MP-1, 10, 42, , true
P, MP-2, 10, 42
P, MP-1, 10, -42,true , true
P, MP-2, 10, -42, true
