;curva acentuada dir

[FaixasPropriedades]

[FaixasPropriedades:LMS2 2X42 ETC]

var dist = 152


F, SINA_HOR_AM_LFO3, 0.25
F, SINA_HOR_AM_TA8_LFO3, 0
F, SINA_HOR_AM_LFO3, -0.25

;indo
F, SINA_HOR_AM_4X4TA_LFO3, 0, 0,dist,dist

F, SINA_HOR_AM_LFO4, -0.25, 0,0,dist
F, SINA_HOR_AM_4X8TA_LFO4, 0.25, 0,0,dist

P, R-7, 8, dist,false
P, A-1a, 8, 100,false

;voltando
F, SINA_HOR_AM_4X4TA_LFO3, 0, 0,dist,-dist

F, SINA_HOR_AM_LFO4, 0.25, 0,0,-dist 
F, SINA_HOR_AM_4X8TA_LFO4, -0.25, 0,0,-dist

P, R-7, 8, -dist, true
P, A-1b, 8, -100, true

;bordo
F, SINA_HOR_BR_TA12D_LBO, 7
F, SINA_HOR_BR_TA12E_LBO, -7

F, SINA_HOR_BR_TA12D_LBO, 7,0,0,dist*2
F, SINA_HOR_BR_TA12E_LBO, -7,0,0,dist*2

F, SINA_HOR_BR_TA12D_LBO, 7,0,0,-dist*2
F, SINA_HOR_BR_TA12E_LBO, -7,0,0,-dist*2




