
;  2 pontos serão requisitados ao usuário

;faixa no layer corrente
f,


;a convenção '-0' diz que a placa seja inserida exatamente no ponto voltando

       a   d  cres? be?
p, r1, 8,  0, true,false
p, r1, 8, -0, true,false

p, r1, 8,  0, false,false
p, r1, 8, -0, false,false

